Allmogedörrar produktfakta

Halvfranska isolerade ytterdörrar. Obehandlade. Tillverkade enligt ramverksmetoden i massiv vändlimmad furu. Frisade speglar i fuktfast MDF – board. 60 mm tjocka dörrblad med isolering ( cellplast ). Ramverk inklusive profil 110 mm.

**Karm:**

Utåtgående. 42 x 115 mm med tröskel i ek.

**Beslagning:**

Låskista ASSA 2002 Evo med hakkolv för bästa säkerhet.

Gångjärn 4228 förzinkad, med bakkantssäkring. Övermålas om målning ingår.

**Glas:**

2 – glas. Planglas in och utvändigt.

**Målning:**

Alternativ 1. Handstruken linoljefärg 1 och 2 – färgsmålat. Engwall o. Claesson.

Alternativ 2. Handstruken alkydoljefärg 1 och 2 – färgsmålat. Tikkurila.

Alternativ 3. Grundmålat med linolje alternativt alkydoljefärg.

**Kitt:**

Linoljekitt som övermålas av köpare.

**Spröjs:**

27 mm bred och profilerad. Monteras i yttre glaset.

**Tillval:**

Klicka på länk **”Tillval beslag, glas och övrigt”.**