**Produktfakta Allmogefönster 1 + 1**

**Material:**

Furu i karm och bågar ( 32 x 45 mm ).

**Karm:**

Kopplat och utåtgående. 42 x 115 mm. Profilerad insida.

**Beslagning:**

Gångjärn 1222 förzinkade som övermålas av oss om du beställt målat.

Fönsterlås VM 280 förnicklad.

Koppelgångjärn 1201 ( elförzinkade ).

Koppelhake Trygg nr. 4.

Stormhasp förzinkad.

**Glas:**

3 mm planglas i bägge bågarna.

**Målning:**

Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engwall o. Claesson, vitmålat.

Alternativ 2. Sprutmålad alkydoljefärg från Tikkurila, vitmålat.

Alternativ 3. Grundmålat med linolje eller alkydoljefärg.

**Kitt:**

Linoljekitt som övermålas av köpare. Vi kan också erbjuda Lasealkitt. Ett modernt kitt som inte behöver målas över.

**Spröjs och profiler:**

22 mm spröjs av sekelskiftestyp eller 20 – talstyp. Båg och postprofiler från tiden. Ritningar kan rekvireras via mail.