**Produktfakta Allmogefönster 2 + 1 glas**

**Material:**

Furu i karm och bågar. I skogen utvald furu. Innerbågar 41 x 45 mm och ytterbågar 32 x 45 mm**.**

**Karm:**

Kopplat och utåtgående. 44 x 140 mm.

**Beslagning:**

Gångjärn 1228 förzinkade som övermålas av oss om du beställt målat.

Fönsterlås VM 280 förnicklat.

Koppelgångjärn 1201 ( elförzinkade ).

Koppelhake Trygg nr. 4.

Stormhasp förzinkad.

**Glas:**

Innerbåge med dubbelt isolerglas och ytterbåge med planglas.

**Målning:**

Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engwall o. Claesson, vitmålat.

Alternativ 2. Handstruken alkydoljefärg från Tikkurila, vitmålat.

Alternativ 3. Grundmålat med linolje eller alkydoljefärg.

**Kitt:**

Lasealkitt. Kan målas över av köpare.

**Spröjs och profiler:**

22 mm spröjs och bågprofiler av sekelskiftestyp. Ritning kan rekvireras via mail.