**Produktfakta Allmogefönsterdörrar 1 + 1**

**Material:**

Furu i karm och bågar ( 32 x 67 mm ).

**Karm:**

Kopplat och utåtgående. 42 x 115 mm. Profilerad insida. Tröskel i ek.

**Beslagning:**

Gångjärn 1222 förzinkade som övermålas av oss om du beställt målat.

Spanjolett Assa FIX standard, ej låsbar. Låsbart och säkerhetsspanjoletter – se Tillbehörslista.

Koppelgångjärn 1201 ( elförzinkade ).

Koppelhake Trygg nr. 4.

Stormhasp förzinkad.

Handtag Assa Fix 83 N. Andra handtag – se Beslag tillval.

**Glas:**

3 mm floatglas i bägge bågarna.

**Speglar:**

Halvfranska speglar in och utvändigt. Tillverkas i fuktfast MDF. Frisade. Tål fukt. Utsidans nedre del med droppnäsa i furu.

**Målning:**

Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engwall o. Claesson, vitmålat.

Alternativ 2. Sprutmålad alkydoljefärg från Tikkurila, vitmålat.

Alternativ 3. Grundmålat med linolje alternativt alkydoljefärg.

**Kitt:**

Linoljekitt som övermålas av köpare. Vi kan också erbjuda Lasealkitt. Ett modernt kitt som inte behöver målas över.

**Spröjs och profiler:**

22 mm spröjs av sekelskiftestyp eller 20 – talstyp. Båg och karmprofiler från tiden.

**Handtag:**

Invändigt Assa Fix 83 N. I pardörrar endast i gångdörren.

**Cylinder:**

Ingår ej. Vid köp av låsbar spanjolett ingår förborrning för cylinder på insidan.